采用load H067038\_3iqHH\_H067037\_2iqVV.mat语句，可直接读取数据，命名为Zhh，其维数是5120\*6，其中5120是慢时间采样点数（PRF=100Hz，对应5秒的数据），6是距离单元数。距离精度是15m，脉冲宽度100ns。数据细节信息可参见“CFAR Behavior of Adaptive Detectors: An Experimental Analysis”一文中的Table 1。